

**МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ**

**С целью предотвращения возгораний в жилых квартирах и домах соблюдайте необходимые требования пожарной безопасности:**

- не оставляете электроприборы, включенные в электрическую сеть без присмотра;

- не включайте в одну розетку более двух электроприборов большой мощности;

- не используйте повреждённые розетки, рубильники, а также самодельные электроприборы;

- пользуйтесь электронагревательными приборами с устройством тепловой защиты, установленные на негорючей поверхности или теплоизолирующей подкладке;

- не допускаете хранение горючих жидкостей и горючих газов в квартирах и на балконах;

- старайтесь не пользоваться открытым огнём, используйте электрозажигалки.

**Причина каждого третьего пожара** - неосторожное или небрежное обращение с огнем: непотушенные спички, окурки, свечи, небрежность при хранении горящих углей, золы. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

**Особая опасность курении в нетрезвом состоянии**, лежа в постели, применение керосиновых ламп, свечей, факелов для освещения чердачных помещений, коридоров, кладовых и различных хозяйственных построек.

**БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ,**

**БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЧУЖУЮ!**

Телефон пожарной службы «01» или «101» - с любых мобильных операторов связи.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №5

**Памятка жителям**

**Обеспечьте безопасность жилого дома (квартиры):**

* Отремонтируйте отопительную печь, оштукатурьте и побелите.
* Горизонтальные, вертикальные разделки печей (расстояние от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций) выполните не менее 50 см.
* У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой установите предтопочный железный лист размером не менее 50х70 см.
* На чердаках все дымовые трубы и стены, в местах прохождения дымовых каналов, оштукатурьте и побелите.
* Очистите дымоход от сажи.
* Исключите хранение горючих жидкостей, баллонов с газом в доме.
* Отремонтируйте электросеть в квартире (доме), замените ветхую элетропроводку.
* Установите электропредохранители заводского изготовления, устройства защитного отключения.
* Ввод электропроводов в здании выполните в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
* Замените разбитые и неисправные электровыключатели, розетки и патроны.
* Электроплитки, утюги, электрочайники установите на несгораемые подставки.
* Уберите от газовых приборов и отопительной печи мебель и другие сгораемые предметы. Не перегревайте печи.
* Очистите чердаки, подвалы и территорию участка от сгораемого мусора.
* Уберите сгораемые материалы, хранящиеся в противопожарных разрывах между строениями.
* Проводите ревизию газовых плит и газовых водонагревателей (ежегодно).
* Для сбора шлака установите металлический ящик (бочку) или выкопать яму вдали от дома.
* Исключите складирование сена в пределах противопожарных разрывов (25м) от зданий.
* В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.
* На летний период имейте запас воды не менее 200 литров (бочку с водой).

**Граждане! Не курите в постели и не бросайте спички и окурки незатушенными! Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без присмотра! При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01, по сотовому 101, покиньте помещение по безопасному пути, не разбивайте окон, не открывайте двери в горящее помещение.**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №5**